**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСП-ПАНЕЛЕЙ**

* + **Грунтовка "Акрилит"-016 по ОСП**

* + [**Краска "Акрилит"-115 Эластичная**](http://oliva.ru/index.php/osp/item/65-kraska-akrilit-115-elastichnaya)

 Предназначена для окрашивания стен жилых и служебных помещений, фасадов зданий. Покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками: скрывает мелкие дефекты стен; хорошая укрывистость, эластичность, гибкость; не требует тщательной подготовки поверхности; высокая адгезия  практически ко всем основаниям

* + [**Штукатурка "Акрилит"-414 Адгезионная**](http://oliva.ru/index.php/osp/item/63-shtukaturka-akrilit-414-adgezionnaya)

 Предназначена для создания прочного водостойкого адгезионного слоя на поверхностях различного типа (минеральные, деревянные, цементные, а так же таких плохо впитывающих как кафель, бетон и т.д.). Из-за развитой структуры, образующейся после высыхания поверхности, и специальной модификации типа полимера материалы легко ложатся поверх адгезионной штукатурки и прочно держатся на ее поверхности.

* + [**Штукатурка "Акрилит"-415 Эластичная**](http://oliva.ru/index.php/tdekor/item/51-shtukaturka-akrilit-415-elastichnaya)

 Экологически чистый продукт, не содержит токсичных растворителей, представляет собой состав с эластичным акриловым полимером, по виду напоминающий обыкновенный штукатурный раствор. Благодаря своей эластичности, материал образует однородное прочное покрытие без трещин, характерных для обычного штукатурного раствора