**КРАСКИ АКРИЛОВЫЕ**

**КРАСКИ ФАСАДНЫЕ**

* + [**Краска "Акрилит"-101 Б фасадная "Муниципал"**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/8-kraska-akrilit-101b-fasadnaya-munitsipal)

Водно-дисперсионная фасадная краска. Предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие. Белизна высохшей краски 84% (по ФБ – 2).

* + [**Краска "Акрилит"-101 Б, СБ фасадная**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/9-kraska-akrilit-101-fasadnaya)

Водно-дисперсионная фасадная краска. Предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным.Выпускается следующих марок: «Акрилит-101 СБ», «Акрилит-101 СБ люкс», «Акрилит-101 Б».

* + [**Краска "Акрилит"-101 Б зимняя фасадная**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/10-kraska-fasadnaya-akrilit-101-zimnyaya)

Предназначена для фасадных и внутренних работ при температуре до -10°С после высыхания образует ровную матовую поверхность.

* + [**Краска "Акрилит"-101 СБ Силиконовая фасадная**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/21-kraska-akrilit-101-silikonovaya)

 Фасадно-интерьерная шелковисто-матовая тиксотропная краска на основе модифицированных акрило - силиконовых связующих для получения долговечных фасадных и интерьерных защитно-декоративных покрытий. Материал можно наносить на любую поверхность. Слой краски не задерживает влагу благодаря свойству односторонней влагопропускаемости, позволяет стенам «дышать» и предохраняет поверхности от разрушения.

* + [**Краска "Акрилит"-101 Жидкий пластик супербелая**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/19-vysokokachestvennaya-kraska-zhidkij-plastik)

Используется для профессионального окрашивания дерева (окна, двери, ДВП, ДСП и д.р. кроме полов), минеральных поверхностей (бетонные стены, кирпичная кладка, волокнисто – цементные плиты, штукатурка и т.д.), структурных обоев, старых акриловых и органоразбавляемых покрытий (нанесенных масляными, пентафталевыми, нитроцеллюлозными и д.р. красками), возможно нанесение по загрунтованному металлу (радиаторы отопления, декоративные решетки и д.р.).

* + [**Мелкофактурная супербелая**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/18-kraska-melkofakturnaya-superbelaya)

Краска мелкофактурная супербелая – это декоративное покрытие, позволяющее получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика.

**КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ**

* + [**Краска "Акрилит"-202 Б Муниципальная интерьерная**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/13-kraska-akrilit-202-b-munitsipalnaya-interernaya)

Водно-дисперсионная интерьерная краска. Предназначена для окрашивания стен и потолков жилых и служебных помещений с нормальной влажностью. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, допускающее влажную обработку поверхности. Выпускается белого цвета. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по каталогам RAL и NCS.Акриловые краски прекрасно колеруются с получением до 15 000 различных цветов и оттенков.

* + [**Краска "Акрилит"-202 Б, СБ интерьерная**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/11-kraska-akrilit-202-interernaya)

Водно-дисперсионная интерьерная краска. Выпускается следующих марок: "Акрилит"-202 СБ Люкс, "Акрилит"-202 СБ, "Акрилит"-202 Б. Предназначена для окрашивания стен и потолков жилых и служебных помещений с нормальной влажностью. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, допускающее влажную обработку поверхности водой. Выпускается белого цвета. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по каталогам RAL и NCS.Акриловые краски прекрасно колеруются с получением до 15 000 различных цветов и оттенков.

* + [**Краска "Акрилит"-203 для потолков**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/15-kraska-akrilit-203-dlya-potolkov)

Водно-дисперсионная интерьерная краска - высоко технологичный, экологически безопасный и экономически выгодный материал для ремонта. Рекомендуется для периодической переокраски быстро загрязняющихся детских комнат и др. помещений взамен мойки покрытия. Выпускается следующих марок: «Акрилит-203 СБ экстра», «Акрилит-203 СБ», «Акрилит-203 Б».

* + [**Краска "Акрилит"-204 Б, СБ влагостойкая**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/16-kraska-akrilit-204-interernaya)

Водно-дисперсионная интерьерная краска. Рекомендуется для окраски лечебных и детских учреждений, ванных комнат, кухонь, лоджий, предбанников. Допускается влажная обработка поверхности без применения моющих средств. Данная краска не содержит органических растворителей и, тем самым, не выделяет в воздух огнеопасных и токсичных веществ.

* + [**Краска "Акрилит"-204 СБ для интенсивной уборки**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/17-kraska-akrilit-204-sb-interernaya-dlya-intensivnoj-uborki)

Водно-дисперсионная интерьерная краска. Рекомендуется для окраски жилых служебных и общественных помещений, где необходима частая обработка поверхности моющими средствами.

* + [**Краска "Акрилит"-107 Б для окон и дверей**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/61-kraska-akrilit-107-dlya-okon-i-dverej)

 Предназначена для окрашивания любых деревянных поверхностей эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений. Образует влагостойкое, дышащее полуглянцевое покрытие. Покрытие обладает высокой светостойкостью, декоративностью и долговечностью, водостойкостью; допускает обработку загрязненных поверхностей растворами моющих средств. Выпускается белого цвета. По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по каталогам RAL и NCS. Рекомендуется наносить краску в 2 слоя.

* + [**Краска "Акрилит"-205 СБ для окраски обоев Люкс**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/60-kraska-akrilit-205-dlya-oboev)

 Водно-дисперсионная интерьерная краска - высоко технологичный, экологически безопасный и экономически выгодный материал для ремонта. Рекомендуется для окраски структурных флизелиновых обоев.