**ЭМАЛИ АКРИЛОВЫЕ**

* + [**Эмаль "Акрилит"-110 Б для радиаторов и приборов отопления**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/54-emal-akrilit-110)

Предназначена для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях с нормальной температурой эксплуатации +600С (допускается кратковременный нагрев до 1600С). Изготовлена на основе самосшивающейся акриловой дисперсии, обеспечивающей более качественные характеристики по сравнению с другими обычными полимерами.

* + [**Эмаль "Акрилит"-113 по металлу**](http://oliva.ru/index.php/tkraski/item/55-grunt-emal-akrilit-113-po-metallu)

Водно-дисперсионная грунт-эмаль «АКРИЛИТ-113» – успешное сочетание защитных антикоррозионных свойств и декоративного покрытия. Грунт-эмаль снижает эксплуатационные расходы, обеспечивая долгий срок службы изделий из металла. Не требует предварительной обработки грунтовкой.