**КЛЕи**

* + [**Клей ПАК-124**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/43-klej-pak-124)

Для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания большинства строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и т.п.

* + [**Клей "Акрилит"-47 Ремонтно-монтажный**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/41-klej-akrilit-47-remontno-montazhnyj)

Предназначен для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания большинства строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и т.п.

* + [**Клей "Акрилит"-44 Монтажный**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/58-klej-akrilit-44-montazhnyj)

Клей «Акрилит»-44 монтажный предназначен для облегчения монтажа большинства утеплителей как синтетических, так и на натуральной основе при работах по утеплению фасадов зданий. Облегчает и делает удобным монтаж. Возможность работать одному человеку без помощников.

* + [**Клей "Акрилит" ПАК-127 белый напольный**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/44-klej-akrilit-pak-127-belyj-napolnyj)

Для наклеивания бытового линолеума и ковролина, образует белую эластичную плёнку

* + [**Жидкий скотч**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/42-zhidkij-skotch)

«Жидкий скотч» применяется для склеивания самых различных поверхностей, в том числе инертных (пассивных). Обладает высочайшей липкостью и адгезией.

* + [**Клей "Акрилит"-15 Обойный Экстра**](http://oliva.ru/index.php/tklei/item/59-klej-akrilit-15-obojnyj-ekstra)

Специализированный клей для приклеивания виниловых, флизелиновых и бумажных обоев,длясклеивания изделий из бумаги и картона, предварительного грунтования оклеиваемой поверхности, в качестве канцелярского, в переплётном деле